**Aufgabe für OMK 8 b-d**

Vorbereitungen für OMK 9 Schaftbau:

* Leisten mit Bettung (ev. Arbeitsbettung oder Arbeitsleisten) mitnehmen
* Dossier/Angaben mit Schaftmodell, Schafthöhe, ev. Derbypunkt, …

Fall 4:

* Befund:
  + Starke komplizierte Fehlstellung (Klumpfuss, Plattfuss, usw.)



Ausgangslage:

Besprechung an OKM 8 a

Modell mit eingebautem Innenschuh, ev. mit Carbon verstärkte Hinterkappen

Arbeitsfortschritt:

* + Einseitig Schuh fertig (einfachere Seite)
  + Andere Seite nur Gelenk montiert

Material zum Mitnehmen für OMK 8 b-d:

* Wenn möglich: Folienprobeschuhe und/oder Lederprobeschuhe
* Alle Arbeitsunterlagen (genaue, nachvollziehbare Dokumente)
* 10 - 15 minutige Präsentation (Fall vorstellen, wie wird das in der Werkstatt gelöst), 15 – 20 Minuten Fragen/Diskussion
* Ev. Präsentation weiterer interessanter Fälle
* Alle Materialien und Werkzeuge zur Fertigstellung der anderen Seite
  + Verstärkungsmaterial
  + Schaft
  + Materialien für Bodenbau (Schalenboden)

Fertigstellung am OMK 8 b – d:

* Einseitige Herstellung der Verstärkungen
* Zwicken
* Montage Schalenboden

**Inhalt Power-Point:**

* Technische Ausführung
* Materialien / Materialkunde
* Lotaufbau (Philosophie)
* Begründung Verstärkungselemente
* Begründung Art des Bodenbaus
* Begründung Schaftmodell
* Dokumente und Arbeitsunterlagen