**Aufgabe für OMK 8 b-d**

Vorbereitungen für OMK 9 Schaftbau:

* Leisten mit Bettung (ev. Arbeitsbettung oder Arbeitsleisten) mitnehmen
* Dossier/Angaben mit Schaftmodell, Schafthöhe, ev. Derbypunkt, …

Fall 7:

* Befund:
  + Beinverkürzung von über 5 cm



Ausgangslage:

Besprechung an OKM 8 a

Versorgung mit Massschuhen (Arbeitsschuhe mit Sicherheitskappen, BVK in Bettung integriert)

Arbeitsfortschritt:

* + Einseitig fertig gezwickt (einfachere Seite)

Material zum Mitnehmen für OMK 8 b-d:

* Wenn möglich: Folienprobeschuhe und/oder Lederprobeschuhe
* Alle Arbeitsunterlagen (genaue, nachvollziehbare Dokumente)
* 10 - 15 minutige Präsentation (Fall vorstellen, wie wird das in der Werkstatt gelöst), 15 – 20 Minuten Fragen/Diskussion
* Ev. Präsentation weiterer interessanter Fälle
* Alle Materialien und Werkzeuge zur Fertigstellung
  + Leisten mit Bettung und Schaft
  + Materialien für Bodenbau (Hinterkappen, Verstärkungen, Rahmen, ev. Material für Abrollung, Sohlenmaterial)

**Inhalt Power-Point:**

* Technische Ausführung
* Materialien / Materialkunde
* Lotaufbau (Philosophie)
* Begründung Verstärkungselemente
* Begründung Art des Bodenbaus
* Begründung Schaftmodell
* Dokumente und Arbeitsunterlagen

Fertigstellung am OMK 8 b – d:

* Bodenbau
  + Mit Sicherheitskappen