**Aufgabe für OMK 8 b-d**

Vorbereitungen für OMK 9 Schaftbau:

* Leisten mit Bettung (ev. Arbeitsbettung oder Arbeitsleisten) mitnehmen
* Schaftmodell mit Reissverschluss
* Dossier/Angaben mit Schafthöhe

Fall 1:

* Befund:
	+ Einseitige Amputation



Ausgangslage:

 Besprechung an OKM 8 a

Arbeitsfortschritt:

* Komplett 1 Schuh fertig (einfachere Seite)
* Andere Seite
	+ Nur Leisten und Arbeitsbettung oder Arbeitsleisten

Material zum Mitnehmen für OMK 8 b-d:

* Wenn möglich: Folienprobeschuhe und/oder Lederprobeschuhe
* Alle Arbeitsunterlagen (genaue, nachvollziehbare Dokumente)
* 10 - 15 minutige Präsentation (Fall vorstellen, wie wird das in der Werkstatt gelöst), 15 – 20 Minuten Fragen/Diskussion
* Ev. Präsentation weiterer interessanter Fälle
* Alle Materialien und Werkzeuge zur Fertigstellung der anderen Seite wie z. B.
	+ Bettungsmaterial
	+ Verstärkungsmaterialien (Stützlasche, Hinterkappen, usw.)
	+ Schaft (Modell mit Reissverschluss)
	+ Materialien für Bodenbau (Rahmen, ev. Material für Abrollung, Sohlenmaterial)
	+ Arbeitsleisten oder Arbeitsbettung

Fertigstellung am OMK 8 b – d:

* Herstellung der Stumpfbettung

**Inhalt Power-Point:**

* Technische Ausführung
* Materialien / Materialkunde
* Lotaufbau (Philosophie)
* Begründung Verstärkungselemente
* Begründung Art des Bodenbaus
* Begründung Schaftmodell
* Dokumente und Arbeitsunterlagen
* Zwicken mit Stützlasche
* Bodenmontage ev.